□ 실험실 운영 및 안전관리규정 제정 주요내용

1. 제4조(실험실 운영 관리자의 임무) 2항 3 및 [별지14]유해인자 취급 및 관리대장 추가

2. 제8조(실험실 안전점검 및 기록) [별지4]일상점검표 개정(일별 작성 주별 결재→ 일별 작성 및 결재)

□ 참고사항

가. 관련법령 : 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 및 「연구실 안전점검 및

정밀안전진단에 관한 지침」

나. 예산조치 : 필요시 별도조치

다. 기 타 : 해당없음

경기도동물위생시험소 실험실 운영 및 안전관리규정을 다음과 같이 개정한다.

경기도동물위생시험소 실험실 운영 및 안전관리규정

2013.5.24.제정

2014.4.30. 일부개정

2015.6.3. 일부개정

2015.12.17. 일부개정

2018.6.28. 일부개정

2019.12.5. 일부개정

2020.4.29. 일부개정

2021.4.12. 일부개정

2021.6.02. 일부개정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 경기도동물위생시험소 실험실의 효율적 운영 및 각종 안전 사고 예방에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

①“실험실”이라 함은 사용자가 실험을 수행하는 실험실 및 분석실 등의 장소를

말한다.

②“연구주체의 장”은 경기도동물위생시험소장을 말한다.

③“사용자”라 함은 업무 분장상 실험 업무를 수행하는 모든 사람을 말한다.

④“안전환경관리자”라 함은 시험소 실험실의 제반 안전관리를 총괄하며, 특히

실험실의 사고예방에 관한 모든 책무를 총괄하는 자를 말한다.

⑤“실험실책임자”라 함은 각 팀(지소)의 실험실 안전사고예방 및 사고발생에

관한 모든 권한과 책임을 지는 자를 말한다.

⑥“실험실안전관리담당자”라 함은 실험실책임자로부터 임명받아 그 직을

수행하는 자로 실험에 관련된 위험요소를 사전에 파악·예방하여 실험실

사용자의 안전과 실험실에서 배출하는 폐수 등 폐기물의 관리 및 감독을

책임지는 자를 말한다.

⑦“실험실사고”라 함은 실험실에서 사용자가 부상·질병·신체장해·사망        등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는        것을 말한다.

1. 일반사고란 경미한 사고 및 중대한 사고 이외의 실험실 사고를 말한다.

2. 경미한 사고란 실험실 종사자가 3일이상의 치료가 필요한 생명 및

신체상의 손해를 입은 실험실 사고를 말한다.

3. 중대한 사고란 연구실안전법 시행규칙 제2조에 해당하는 실험실 사고를

말한다.

제 2 장 실험실 운영

제3조(실험실 운영 관리자) ① 실험실 운영 관리자로 안전환경관리자, 실험실

책임자 및 실험실안전관리담당자를 둔다.

② 안전환경관리자는 바이오연구팀장과 지소장, 실험실책임자는 각 팀(지소)장으로

하며 실험실책임자는 각 실험실별 실험실안전관리담당자를 지정하여야 한다.

제4조(실험실 운영 관리자의 임무) ① 안전환경관리자는 시험소 실험실의 운영

및 안전관리를 총괄하며, 각 팀(지소) 실험실안전관리담당자의 업무를 지휘,

감독한다. 안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로        그 직무를 수행할 수 없거나 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전환경관리       자가 선임되지 아니한 경우 대리자를 지정하여야 하며 그 기간은 30일을 초

과할 수 없으며 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과     할 수 없다. 단, 인사 등의 이유로 지소의 안전환경관리자가 30일 이상 선임

되지 않을 경우 본소 안전환경관리자로 지정한다.

② 실험실책임자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 각 팀(지소) 실험실의 운영 및 안전관리를 총괄한다.

2. 소관 실험실 유해인자에 대한 사전유해인자위험분석을 과학기술정보통신부

장관이 정한 고시에 따라 “별지10~13”를 작성하고 연구주체의 장에게

보고한다.

3. 소관 실험실에 보관·사용 중인 유해인자를 과학기술정보통신부 장관이

정한 고시에 따라 취급·관리하며 “별지14”를 작성하고 그 안전에 관한

책임을 진다.

③ 실험실안전관리담당자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 실험실 자체 안전관리 점검 및 안전사고 예방조치에 관한 사항

2. 실험실 사용자에 대한 자체 안전교육 및 결과보고에 관한 사항

3. 실험장비, 시약 및 기타 위험물 등의 취급, 유지관리, 폐기에 관한 사항

4. 기타 실험실 안전관리에 관한 제반 사항

5. 실험실 폐수 등 폐기물 관리 및 감독 등에 관한 제반 사항

④ 시험소의 실험실 및 사용자 등 조직체계는 “별지 1”과 같으며 위원 구성은      성명을 생략하고 직위로 대신하여 다음을 따르기로 한다.

1. 실험실책임자는 소관 실험실 팀(지소)장으로 한다.

2. 실험실안전관리담당자는 업무담당주무관으로 한다.

3. 인사이동 등에 의해 실험실 책임자 및 안전관리담당자가 바뀌는 경우 즉

시 선임하고, 안전환경관리자에게 내용을 알려야하며 업무분장으로 대체

할 수 있다.

제5조(실험실안전관리위원의 구성 및 기능) ① 실험실안전관리위원회는 다음 각     호와 같이 위원장을 포함하여 15인 이내의 당연직 위원으로 구성한다.

1. 위원장은 연구주체의 장으로 하며 위원은 행정지원팀장, 실험실책임자로

구성한다.

2. 위원회의 회의는 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반

수의 찬성으로 의결 한다.

② 안전관리위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 실험실 안전환경 조성에 관한 주요 정책의 총괄, 조정에 관한 사항

2. 안전점검 및 정밀안전진단 계획의 수립에 관한 사항

3. 안전관리규정의 제·개정에 관한 사항

4. 실험실 사고예방 및 사고발생시 원인조사 등 재발방지 대책 수립에 관한

사항

5. 기타 실험실 안전관리를 위한 실험 및 지원

③ 위원회에서 의결된 사항은 즉시 실험실 사용자에게 전달하여야 한다.

제6조(실험실 안전수칙) 실험실안전관리담당자는“별지 2”의 실험실 안전관리       수칙을 실험실에 비치하여야 하며, 필요할 경우 각 실험실의 특성에 맞도록      안전관리 수칙의 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

제7조(실험실 안전교육) ① 연구주체의 장은 실험실의 안전관리에 관한 정보를     사용자에게 제공하여야 하며, 실험실 안전성 확보 및 사고 예방에 필요한       교육·훈련을 실시하여야 한다.

② 안전환경관리자는 과학기술정보통신부령으로 정하는 바에 따라 실험실 안        전에 관한 전문 교육을 받아야 한다.

③ 사용자의 교육·훈련은 집체 및 온라인 교육으로 실시하며, 신규 사용자        에게 채용 후 6개월 이내에 8시간 이상 집체 교육 및 사용자에게 반기별        6시간 이상 자체 또는 외부의뢰 정기교육을 하여야 하며, 정기 교육의 경우        사이버교육도 가능하나 평가를 하여 100점을 만점으로 하여 60점 이상을        득점한 사람에 한정하여 교육 이수를 인정한다.

④ 교육·훈련은 실험실책임자, 안전환경관리자, 권역별 연구안전지원센터에서

전문강사 양성 교육·훈련을 이수한 사람 등이 실시할 수 있다.

⑤ 실험실책임자는 실험장비 또는 시약 등 위험물질의 취급 방법 및 유의사항에

관하여 사용자가 숙지할 수 있도록 교육하여야 한다.

⑥ 안전교육 결과는 “별지 3”에 따라 기록하여 별도 관리하여야 한다.

제8조(실험실 안전점검 및 기록) ① 실험실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 다음

각 호와 같이 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 일상점검: 실험실안전관리담당자는“별지 4”의 실험실 일상 점검표에 따라

실험실의 안전상태를 매일 1회 점검․기록하여야 하며, 점검 결과 문제가

발견될 경우 즉시 실험실책임자에 보고하고 필요한 조치를 취한다.

2. 정기점검: 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의

관리실태 등을 안전점검 기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로

매년 1회 이상 실시한다.

3. 특별안전점검: 폭발사고, 화재 사고 등 시용자의 안전에 치명적인 위험을

일으킬 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로 연구

주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다.

4. 정밀안전진단: 안전점검을 실시한 결과 실험실의 재해예방과 안전성

확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다. 다만, 유해

화학물질, 독성가스, 유해인자를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을

필요로 하는 실험실은 2년에 1회 이상 정밀안전진단을 실시한다.

② 안전환경관리자는 안전점검 및 정밀안전진단 결과 실험실에 중대한 결함이         발견되는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부         장관에게 보고하고 안전상의 조치를 하여야 한다.

③ 연구주체의장은 연안법 제16조 1항에 따라 안점점검 및 정밀안전진단         결과를 바로 공표하여야 한다.

제9조(작업환경 측정)

① 연구주체의 장은 산업안전보건법 제125조에 의거 고용노동부령으로 정하는

자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

② 작업환경측정은 산업안전보건법 시행규칙 제190조에 의거 반기별 1회 이상

실시하여야 한다.

제10조(특수건강검진)

① 연구주체의 장은 산업안전보건법 시행규칙 별표 22에 따른 유해인자에 노출        될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기적인 특수건강검진을 하여야

한다.

② 특수건강검진은 산업안전보건법에 따른 검진 기관에서 같은 법 시행규칙        별표 23 특수건강 진단의 시기 및 주기에 따라 실시하여야 한다.

제11조(안전사고 예방 및 발생시 조치) ① 실험실안전관리담당자는 실험실의

시설이나 장비 등으로 인하여 안전사고가 발생할 우려가 현저히 있을 때에는

지체 없이 안전사고 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 실험실안전관리담당자는 안전사고 예방을 위하여 실험실의 각종 시설 및

장비의 위치변경이나 추가 설치가 필요할 경우에는 실험실책임자에게 사전

보고하고, 승인을 득한 후 조치하여야 한다.

③ 실험실안전관리담당자는 안전사고 발생시 “별지 5”에 따라 실험실 안전

사고 보고서를 작성하여 실험실책임자, 안전환경관리자와 연구주체의 장에게

보고하여야 하고, 중대한 사고 시에 연구주체의 장은 사고내용을 과학

기술정보통신부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

④ 연구주체의 장은 안전사고 발생시 사고원인, 경위를 조사하고 사고처리        및 대책을 수립하기 위하여 다음 각 호와 같이 사고 대책반을 구성하여         운영할 수 있다

1. 사고대책반은 연구주체의 장을 대책반의 반장으로 하고 안전환경관리자,       소관 실험실책임자, 실험실안전관리담당자를 당연직으로 구성하며 필요시       추가하여 구성한다.

2. 사고대책반은 실험실안전관리위원회 및 연구주체의 장에게 “별지 6”에

따라 실험실 사고조사표를 제출하여야 한다.

⑤ 연구주체의 장은 일반사고 시에는 사고처리 결과보고로 종료하고 경미한 사고 시에는

실험실 사고조사표를 사고 발생 1개월 이내에 과학기술정보통신부장관에게

제출하여야 한다.

⑥ 실험실책임자는 “별지 7”의 안전사고 처리 흐름도를 실험실에 비치하여야       하며 실험실 사용자가 숙지 할 수 있도록 교육 및 홍보하여야 한다.

제12조(야간실험실 운용) ① 실험실 사용자는 일과시간 후(토·일요일과       공휴일을 포함한다)에도 실험실을 계속 사용하여야 할 경우 실험실책임자의 승인을

받아야 하며, 지시사항을 준수하여야 한다.

② 실험실안전관리담당자는 야간 실험실 사용자의 인적사항 및 근무내역을         당직자에게 통보하여야 하며, 이는 초과근무대장으로 대체할 수 있다.

제 3 장 시약 ․ 가스, 미생물 시료의 안전관리

제13조(시약) ① 고독성 시약은 일반 시약과 구분하여 별도 보관함에 시건장치를     설치 보관하여야 하며, 식별이 용이하도록 안전한 사용에 필요한 사항을       기재하여 부착하여야 한다.

② 시약의 운반, 저장, 사용, 폐기 등 세부 취급기준은 별지“기준 1”에 따른다.

③ 유기용제 등 폭발의 위험성이 있는 시약은 위험물저장소에 별도로 보관하        여야 한다.

④ 각 실험실에서는 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제 (이하“대상화학       물질”이라 한다)에 대한 물질안전보건자료「Material Safety Data Sheet」       (이하“MSDS"라 한다)를 작성·비치하여야 한다. 다만, 제조업자 또는       수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우에는 MSDS를 작성한 것으로 본다.

실험실에서 시험·실험목적으로 사용하는 시약으로서 MSDS가 외국어로

작성된 경우에는 한국어로 번역하지 아니할 수 있다. MSDS를 작성·비치

해야 하는 적용대상은 “별지 8”과 같으며, MSDS 작성 항목은“별지 9”

와 같다.

제14조(실험용 가스) ① 실험용 가스 용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착     하고 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(인화성, 반응성, 부식성), 입고일자 등     안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 실험용 가스의 운반, 저장, 사용 등 세부 취급기준은 별지 “기준 2”에         따른다.

제15조(미생물 시료) ① 미생물을 이용하는 모든 실험은 지정된 장소 또는

공간에서 하여야 한다.

② 실험에 사용한 병원균 및 인체유해성 균은 멸균시킨 후 폐기하여야 하며,        실험에 사용된 초자 기구를 재활용하고자 하는 때에는 반드시 멸균하여         사용하여야 한다.

③ 실험실안전관리담당자는 특수 병원성균이나 인체에 해를 줄 수 있는 생물        시료의 경우 사용장소 또는 실험실 입구에 이에 관한 안내표지를 부착해야

한다.

제 4 장 실험폐기물의 처리

제16조(실험폐수 및 폐시약병의 분리수거) ① 실험실안전관리담당자는 실험폐수     (이하“폐수”라 한다)를 일반생활하수와 섞이지 않도록 수거 지정장소로       연결된 폐수집수조에 배출하여야 한다.

② 실험실안전관리담당자는 폐수 저장용기를 수시로 확인하여야 하며, 지정         장소에 폐수 저장용기 및 폐시약병 분리수거함을 설치하고 폐수가 저장         용기의 2/3를 초과한다고 판단될 경우 신속히 처리하는 등 배출 및 분리수

거를 관리․감독하여야 한다.

③ 폐수, 시약병 등 폐기물처리에 관한 세부 처리기준은 별지“기준 3”에

의하며, 본 규정에 없는 사항은 「수질환경보전법 및 폐기물관리법」에 따

른다.

제17조(의료폐기물의 처리) ① 실험 후 발생한 의료폐기물은 종류별로 구분하     여 전용 용기에 밀폐 포장된 상태로 지정장소에 보관한다.

② 의료폐기물은 병리계 폐기물, 일반의료 폐기물, 조직물류 폐기물, 손상성       폐기물로 분류한다.

③ 의료폐기물은 4℃ 이하 전용 보관시설에 보관후 위탁 처리한다.

제18조(안전표식의 설치 및 부착) ① 위험성이 있는 장비·공구·기구 또는 위험     물질을 취급하는 실험실 입구 또는 기기에 적절한 안전표식이 있어야 한다.

② 실험실마다 안전관리규정 및 MSDS를 전용 보관함에 비치하고 출입문 근처에      ‘비상연락망’및‘위험물질 배치도’ 등을 부착한다.

제 5 장 실험실의 안전 및 유지관리비의 계상

제19조(안전 관리비의 계상) ① 연구주체의 장은 차년도 사업계획 수립 시 실     험실의 안전 환경 및 유지관리에 필요한 안전 관련 교육․훈련비, 건강검진비,      실험실 유지보수비, 보호장비 구입비, 안전 점검 및 정밀안전 진단비 등 실험     실 안전 예산을 확보하여야 한다.

부 칙<2013. 5. 24.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2014. 4. 30.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2015. 6. 3.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2015. 12. 17.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2018.6.28.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2019. 12. 5.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2020. 4. 29.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2021. 4. 12.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙<2021. 6. 2.>

이 규정은 2021년 6월 7일부터 시행한다.

[별지 1]

구 분	팀(소)명	실험실 책임자	실험실명	실험실 안전관리담당자
위원장	소 장	시험소장
위원 (안전환경 관리자)	바이오연구팀	바이오연구팀장	안전관리위원회 간사	업무담당주무관
			EM센터 실험실	업무담당주무관
			원유 검사실	업무담당주무관
위원	행정지원팀	행정지원팀장	-	-
위원	가축방역팀	가축방역팀장 (조류질병대응팀장)	가축방역팀 실험실	업무담당주무관 (업무담당주무관)
위원	질병진단팀	질병진단팀장 (ASF 대응팀장)	질병진단실	업무담당주무관 (업무담당주무관)
위원	축산물 성분분석팀	축산물 성분분석팀장	이화학 실험실	업무담당주무관
			미생물유전자분석실	업무담당주무관
위원	해외전염병팀	해외전염병 (ASF 대응팀장)	해외전염병실험실	업무담당주무관 (업무담당주무관)
위원 (안전환경 관리자)	동부지소	동부지소장	동부지소 종합실험실	업무담당주무관
위원 (안전환경 관리자)	남부지소	남부지소장	남부지소 종합실험실	업무담당주무관

[별지 2]

실험실 안전관리 수칙 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
팀(소)명 :	실험실명 :
안전환경관리자 : (인)	실험실책임자 : (인)
실험실안전관리담당자 : (인)	비상연락처 :
각 실험실에서 이루어지는 실험은 반드시 실험실책임자의 승인을 받고 적절한 안전 보호장비를 착용한 후 실험하여야 한다. 2. 실험실에서 흡연 및 음식물 섭취를 금하고, 냉장고에 음식물을 넣지 않는다. 3. 실험전후 깨끗이 정리․정돈하고 퇴실시에는 전등 점멸과 누수를 확인하고 특별한 경우를 제외하고 장비의 전원을 끈다. 4. 환기가 잘 되도록 유지하고 위험 및 유해 화학물질의 실험은 반드시 후드에서 실시한다. 5. 전기시설이 필요한 제반 기자재는 반드시 안전장치 및 주변시설 등을 확인하고 전원을 연결한다. 6. 실험실에서 보관하는 가연성 액체의 양을 최소화 한다. 7. 산과 염기, 연료와 산화제는 분리해서 보관한다. 8. 상호 반응성이 있는 시약은 별도로 관리하며, 사용한 이후에는 즉시 마개를 막고 해당 시약장에 보관한다. 9. 조제한 각종 표준용액, 시약용액, 지시액, 완충용액, 배지 등에는 명칭, 제조날짜, 위험요소의 성질과 위험정도 등을 적은 라벨을 붙여 다른 사람이 쉽게 알아볼 수 있도록 한다. 10. 실험중에 발생되는 유해폐수 및 폐기물은 반드시 지정된 용기(장소)에 보관(처리)한다. 11. 화학약품의 유효(보관) 기한이 지난 것은 폐기 처리한다. 12. 화학약품은 안전하고 통풍이 잘되는 암소에 보관하고 다층 적재를 금지한다. 13. 구급약은 항상 비치해 놓고 모든 압축가스용기는 별도의 장소에 보관하고 통제구역표시를 설치하고 출입시 안전관리담당자의 허가를 득한다. 14. 실험실 최종 퇴실 자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 시건장치 등을 확인한다. 15. 외부인 실험실 출입 시 실험실책임자의 사전 승인을 받아야 한다.

[별지 3]

실험실 안전교육 기록부 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
팀(지소)명:			실험실명 :
실험실안전환경관리자 : (인)			실험실책임자 : (인)
교육일시 : 년 월 일 ~
□ 교 육 자 : □ 교육내용 : □ 참석자 명단
연번	소 속	직 급		성 명	서 명

[별지 4]

20 년 월 실험실 일상점검표(실험실명: )
작성방법 : 양호 O, 불량 X, 미해당 -
결 재		실험실책임자
		실험실안전관리담당자
구 분	점 검 내 용		월	화	수	목	금	토	일
일반 안전	실험실 정리정돈 및 청결상태
	실험실내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
기계 안전	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기 덮개 체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
생물 안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태
	생물체(LMO 포함) 취급 실험시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
기타	특이사항

[별지 5]

실험실 안전사고 보고서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
팀(소)명 :	실험실명 :
안전환경관리자 : (인)	실험실책임자 : (인)
실험실안전관리담당자 : (인)	사고일시 :
□ 사고내용(육하원칙에 따라 약술) □ 응급조치내용 □ 치료내용 ◦ 병원 명 : ◦ 동행한 사람 : ◦ 세부 치료내용 등을 기술 ○ 피해자 소속 : 성명 : ○ 목격자 소속 : 성명 :

[별지 6]

■ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호서식] <개정 2019. 12. 30.>
연구실사고 조사표
기관명													기관 유형		□대 학 □연구기관 □기업부설(연) □그 밖의 기관
주소
사고발생 원인 및 발생경위1)		사고일시			년 월 일 시
		사고 장소			과(부서)명:
					연구실명: (연구분야 : )
		연구활동내용			연구활동 수행인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등 기록
		사고발생 당시 상황			불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록
피해 현황	인적 피해	성명	성별		출생연도	신분2)		상해부위		상해유형3)	상해ㆍ질병 코드4)			치료 (예상)기간		상해ㆍ질병 완치 여부	후유장해여부 (1∼14급)			보상 여부	보상 금액
		①
		②
		③
		④
		⑤
		※ 인적피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적피해현황’부분만 별지로 추가 작성하여 주시기 바랍니다.
	물적 피해	피해물품										피해금액						약 백만원
조치현황 및 향후계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구 등) 기록
재발방지대책		(상세계획은 별첨)
연구실 안전관리 현황		점검ㆍ진단							□ 실시(실시일: ) □ 미실시(사유: )
		보험가입							□ 가입(가입일: ) □ 미가입(사유: )
		안전교육							□ 실시(실시일: ) □ 미실시(사유: )
별첨		재발방지대책 상세계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등
관계자 확인 ( 년 월 일)
연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)				연구주체의 장 (서명 또는 인)
				연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)
				연구실책임자 (서명 또는 인)
연구실책임자 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)

작성방법

1) 사고발생원인 및 발생경위

※ 연구실사고 원인의 상세한 분석이 가능하도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이었던 연구활동 내용(연구활동 수행인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등), 사고발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치ㆍ설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 기재할 것

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

※ 기관유형이 “대학”인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석ㆍ박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

※ 기관유형이 “연구기관”인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 자), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

※ 기관유형이 “기업부설연구소”인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

3) 상해유형은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

① 골절 : 뼈가 부러진 상태

② 탈구 : 뼈마디가 삐어 어긋난 상태

③ 찰과상 : 스치거나 문질려서 살갗이 벗겨진 상처

④ 찔림 : 칼, 주사기 등에 찔린 상처

⑤ 좌상 : 받치거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태

⑥ 베임 : 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처

⑦ 이물 : 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태

⑧ 난청 : 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태

⑨ 화상 : 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처

⑩ 동상 : 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처

⑪ 전기상 : 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처

⑫ 부식 : 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태

⑬ 중독 : 음식이나 내용ㆍ외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태

⑭ 질식 : 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태

⑮ 감염 : 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태

⑯ 물림 : 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처

⑰ 긁힘 : 동물에 긁혀서 생긴 상처

⑱ 염좌 : 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상

⑲ 절단 : 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처

⑳  그 밖의 유형 : ① ∼ ⑲ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 기재할 것

4) 상해ㆍ질병 코드는 진단서 상에 표기된 상해ㆍ질병 코드(질병분류기호 등)를 기재하여야 한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 7]

경기도동물위생시험소 실험실 안전사고 처리흐름도

	실험실 사고 발생
	① 일반 및 경미한 사고 : 보건진료소 중대한 사고 : 119 구조대(엠뷸런스 요청) ② 사고실험실 책임자 연락(당해팀장) ③ 안전환경관리자, 기관장 보고 ④ 야간 사고시 당직자가 비상연락 가동
1. 일반 사고 - 경미한 사고 및 중대한 사고 이외		2. 경미한 사고 - 실험실 종사자가 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 실험실사고		3. 중대한 사고 - 후유장애 1급에서 9급까지 해당하는 부상자가 1명이상 발생 - 3개월 이상 요양을 요하는 부상자가 동시에 2명 이상 발생 - 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 5명 이상 발생한 사고 - 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고
사고 실험실 책임자		사고 실험실 책임자/ 안전환경관리자		사고 실험실 책임자/ 안전환경관리자
‧ 소장 및 안전환경관리자에게 보고 ‧ 실험실 안전사고보고서(별지5) 제출		‧ 소장 및 안전환경관리자에게 보고 ‧ 사고현황 파악 및 초동 대응 업무 ‧ 실험실 안전사고보고서(별지5) 제출		‧ 소장 및 안전환경관리자에게 보고 ‧ 사고발생 개요 및 피해사항, 사고조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항을 과학기술정보통신부장관 에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그 밖의 적절한 방법으로 즉시 보고 ‧ 사고현황 파악 및 초동 대응 업무 ‧ 사고처리 외부 관련 기관 협조 및 기술자문요청
사고 처리 대책반(필요시)		사고 처리 대책반
‧ 사고 대책반 구성 - 구성원 : 연구주체의 장(시험소장), 안전환경관리자, 실험실책임자, 실험실 안전관리담당자 ‧ 사고원인, 경위 조사 ‧ 사고처리 및 사고대책 수립		‧ 사고 대책반 구성[대책반장-연구주체의 장(시험소장)] - 구성원 : 안전환경관리자, 행정지원팀장, 실험실책임자, 실험실 안전관리담당자 (필요시 추가구성) ‧ 사고원인, 경위 조사 ‧ 사고처리 및 사고대책 수립 ‧ 재발방지 대책 검토
‧ 사고처리 결과보고 ‧ 유사사고 재발 방지대책 수립		‧ 실험실 사고 조사표(별지6) 작성 ‧ 안전관리위원 및 재발대책회의 ‧ 최종승인 후 발생일로부터 1개월 이내 과학기술정보통신부 제출 ‧ 기관 홈페이지나 게시판 등에 공표 ‧ 유사사고 재발방지 교육·훈련 및 홍보

[별지 8]

대상화학물질

1. 물리적 위험성

가. 폭발성 물질

나. 인화성 가스

다. 인화성 에어로졸(aerosol)

라. 산화성 가스

마. 고압가스

바. 인화성 액체

사. 인화성 고체

아. 자기반응성 물질 및 혼합물

자. 자연발화성 액체

차. 자연발화성 고체

카. 자기발열성 물질 및 혼합물

타. 물반응성 물질 및 혼합물

파. 산화성 액체

하. 산화성 고체

거. 유기과산화물

너. 금속부식성 물질

2. 건강 유해성

가. 급성 독성

나. 피부 부식성/피부 자극성

다. 심한 눈 손상성/눈 자극성

라. 호흡기 과민성

마. 피부 과민성

바. 생식세포 변이원성

사. 발암성

아. 생식독성

자. 특정표적장기 독성(1회 노출)

차. 특정표적장기 독성(반복 노출)

카. 흡인 유해성

3. 환경  유해성

가. 수생환경 유해성

[별지 9]

MSDS 작성항목

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 유해성․위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

4. 응급조치요령

5. 폭발․화재시 대처방법

6. 누출사고시 대처방법

7. 취급 및 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

9. 물리화학적 특성

10. 안정성 및 반응성

11. 독성에 관한 정보

12. 환경에 미치는 영향

13. 폐기 시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적규제 현황

16. 그 밖의 참고사항

[별지 10]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제1호서식]

실험실 안전현황표1)

(보존기간 : 실험종료일부터 3년)

기관명

구 분

□		대 학		□		실험 기관
□		기업부설(연)		□		기 타

실험실

개요

실험실명2)

실험실 위치

동           층            호

실험 분야

(복수선택 가능)

□	화 학 / 화 공		□	건 축 / 환 경
□	기 계 / 물 리		□	에너지 / 자 원
□	전 기 / 전 자		□	기 타
□	의 학 / 생 물

실험실책임자명

연락처 (e-mail 포함)

실험실안전관리

담당자명

연락처 (e-mail 포함)

비상연락처3)

실험실안전환경관리자 :                   병원 :

사고처리기관(소방서 등) :                   기타 :

실험실 수행 실험개발활동명4)

(실험/실험과제명)

1.

2.

실험실 사용자

현황

연 번

이 름 (성별 표시)

직 위5) (교수/실험원/학생 등)

주요

기자재

현황

연 번

기자재명

(실험기구․  기계·장비)

규 격 (수량)

활용 용도

비 고

실험실 유해인자

화학물질6)

- 보유 물질 -
□	폭발성 물질	□	인화성 물질
□	물 반응성 물질	□	산화성 물질
□	발화성 물질	□	자기반응성 물질
□	금속부식성 물질	□	유기과산화물

가 스7)

- 보유 물질 -
□	가연성(또는 인화성)가스	□	압축가스
□	산화성가스	□	액화가스
□	독성가스	□	고압가스
□	기 타 (가스명 : )

생물체

- 보유 생물체-

□    고위험병원체

□    고위험병원체를 제외한 제3 위험군

□    고위험병원체를 제외한 제4 위험군

□     유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)

물리적 유해인자

□	소음		□	진동		□	방사선
□	이상기온		□	이상기압		□	분진
□	전기		□	레이저		□	위험기계·기구
□	기 타 ( )

24시간 가동여부

□ 가동

□ 미가동

정전 시 비상 발전설비 등 보유 여부

□ 보유

□ 미보유

개인보호구 현황 및 수량8)

보안경/고글/보안면		안전화/내화학장화/절연장화		귀마개/귀덮개
레이저 보안경		안전장갑		실험실 가운
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크		보호복
기타

안전장비 및 설비 보유현황

□ 세안설비(Eye washer)	□ 비상샤워시설	□ 흄후드	□ 국소배기장치
□ 가스누출경보장치	□ 자동차단밸브(AVS)	□ 중화제독장치(Scrubber)	□ 가스실린더캐비넷
□ 케미컬누출대응킷	□ 유(油)흡착포	□ 안전폐액통	□ 레이저 방호장치
□ 시약보관캐비넷	□ 글러브 박스	□ 불산치료제(CGG)	□ 소화기
□ 기타 ( )

실험실 배치현황9)

배치도

주요 유해인자 위험설비 사진

<전 체>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

1) 해당 실험실에 전반에 대한 기본적인 내용(실험실 개요, 수행 실험개발활동명, 실험실 사용자 현황, 주요 기자재 현황, 실험실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 실험실 배치 현황)을 작성

- 실험실안전현황은 실험실당 1개만 작성하는 것이며, 실험/실습별 개별로 작성사항은 아님

2) 첫 째 줄은 실험실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 실험실 소속을 작성

3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)

4) 해당 실험실에서 고시 시행 이후 시작된 실험명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성

5) 직위는 교수, 실험원(책임실험원, 선임실험원, 실험원, 파견실험원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성

6) 실험실내에 보유하고 있는 모든 화학물질 종류를 표기(중복으로 표기 가능)

※ 폭발성 물질 : 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도‧압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 물질

※ 인화성 물질 : -20 ℃, 표준압력(101.3㎪)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 물질

※ 물 반응성 물질 : 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성가스를 발생시키는 물질

※ 산화성 물질 : 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질

※ 자기반응성물질 : 열적인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열‧분해하기 쉬운 물질

※ 발화성물질 : 적응 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있거나 주위의 에너지 공급없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질

※ 유기과산화물 : -2가의 –0-0- 구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질

※ 금속부식성물질 : 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질

7) 실험실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성

※ 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 가스

가연성가스 종류	아크릴로니트릴ㆍ아크릴알데히드ㆍ아세트알데히드ㆍ아세틸렌ㆍ암모니아ㆍ수소ㆍ황화수소ㆍ시안화수소ㆍ일산화탄소ㆍ이황화탄소ㆍ메탄ㆍ염화메탄ㆍ브롬화메탄ㆍ에탄ㆍ염화에탄ㆍ염화비닐ㆍ에틸렌ㆍ산화에틸렌ㆍ프로판ㆍ시클로프로판ㆍ프로필렌ㆍ산화프로필렌ㆍ부탄ㆍ부타디엔ㆍ부틸렌ㆍ메틸에테르ㆍ모노메틸아민ㆍ디메틸아민ㆍ트리메틸아민ㆍ에틸아민ㆍ벤젠ㆍ에틸벤젠 등

※ 인화성가스 : 20℃, 표준압력(101.3㎪)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 가스와 공기 중에서 자연발화하는 가스, 20℃, 표준압력 101.3㎪에서 화학적으로 불안정한 가스를 말함

※ 압축가스 :  가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 –50℃ 이하의 모든 가스를 포함)

※ 산화성가스 : 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스

※ 액화가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 고압액화가스(임계온도가 –50℃에서 +65℃인 가스), 저압액화가스(임계온도가 +65℃를 초과하는 가스)로 구분됨

※ 독성가스 :  공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 가스

독성가스 종류	아크릴로니트릴ㆍ아크릴알데히드ㆍ아황산가스ㆍ암모니아ㆍ일산화탄소ㆍ이황화탄소ㆍ불소ㆍ염소ㆍ브롬화메탄ㆍ염화메탄ㆍ염화프렌ㆍ산화에틸렌ㆍ시안화수소ㆍ황화수소ㆍ모노메틸아민ㆍ디메틸아민ㆍ트리메틸아민ㆍ벤젠ㆍ포스겐ㆍ요오드화수소ㆍ브롬화수소ㆍ염화수소ㆍ불화수소ㆍ겨자가스ㆍ알진ㆍ모노실란ㆍ디실란ㆍ디보레인ㆍ세렌화수소ㆍ포스핀ㆍ모노게르만 등

※ 고압가스 : 20℃, 200㎪이상의 압력 하에서 용기에 충전되어 있는 가스 또는 냉동액화가스 형태로 용기에 충전되어 있는 가스(압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스로 구분한다)

8) 실험실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성

9)  실험실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시

[별지 11]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제2호서식]

실험개발활동별(실험․실습/실험과제별) 유해인자 위험분석 보고서1)

(보존기간 : 실험종료일부터 3년)

실험명 (실험․실습/실험과제명)		실험기간 (실험․ 실습/실험과제)
실험(실험‧실습/실험과제) 주요 내용
실험실 사용자2)

유해인자	유해인자 기본정보3)
1) 화학물질	CAS NO4)	보유 수량 (제조연도)	GHS등급5) (위험, 경고)		화학물질의 유별 및 성질6) (1∼6류)	위험 분석	필요 보호구7)
	물질명
	①
	②
	③
2) 가 스	가스명	보유 수량		가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고압, 액화 및 압축 등)		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③
3) 생물체8) (고위험병원체 및 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부		위험군 분류		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③
4) 물리적 유해인자9)	기구명	유해인자종류		크기10)		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③

1) 실험실내에서 수행하는 모든 실험(실험․실습, 실험과제 포함)에 대하여 각각 작성

2) 해당 실험활동을 수행하는 실험실 사용자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는 경우 실험실 사용자 인원수 및 실험 시간만 작성

3) 해당 실험활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성

4) CAS No.(Chemical Abstract Service Resister Number, 화학물질에 부여된 고유번호)는 제조·공급업체에서 제공하는 정보를 참고하여 작성

5) ｢화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정｣을 참고하여 GHS그림문자 및 신호어(위험, 경고 등)를 작성

6) 화학물질의 유별 및 성질

※ 「위험물안전관리법」 시행령 별표1(위험물 및 지정수량)을 따라 화학물질의 유별(1류∼6류) 및 성질(산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금수성물질 등)을 구분하여 작성

화학물질의 유별 및 성질
유별	제1류	제2류	제3류	제4류	제5류	제6류
성질	산화성고체	가연성고체	자연발화성물질 및 물 반응성 물질	인화성액체	자기 반응성물질	산화성액체

7) 필요보호구는 ‘실험실 안전현황 분석표(별지 제1호서식)’에서 작성한 개인보호구 현황을 참고하여 작성

8) 생물체란 미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형생물체 등을 모두 포함한다.

※ 서식에 작성 시 제3,4위험군의 경우 고위험 병원체를 제외한 위험군만 작성

※ 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」시행규칙 별표1과 같다.

※ 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류하며,  위험군별 해당 생물체 목록은 「유전자재조합실험지침」별표2와 같다.

위험군 분류	분류 기준
제1위험군	실험실사용자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체
제2위험군	실험실사용자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체
제3위험군	실험실사용자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체
제4위험군	실험실사용자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체

9) 물리적 유해인자

※ 산업안전보건법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온의 기준)

□소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리

□진동: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생되는 백립병ㆍ레이노 현상ㆍ말초순환장애 등의 국소진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생되는 관절통ㆍ디스크ㆍ소화장애 등의 전신 진동

□방사선: 직접ㆍ간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선ㆍ엑스선ㆍ중성자선 등의 전자선

□이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압

□이상기온: 고열ㆍ한랭ㆍ다습으로 인하여 열사병ㆍ동상ㆍ피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온

□분진: 대기 중에 부유하거나 비산강하(飛散降下)하는 미세한 고체상의 입자상 물질

※ 전기, 레이저, 위험기계․기구(산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해․위험기계 등) 12종, 조립에 의한 기계․기구(설비 및 장비 포함) 등도 물리적 유해인자에 포함

10) 물리적 유해인자에 대한 측정값 또는 제품 인증서 또는 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자값 작성

[별지 12]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제3호서식]

실험개발활동안전분석(R&DSA) 보고서 (보존기간 : 실험종료일부터 3년)
실험목적 :
순서	실험‧실험 절차	위험분석	안전계획	비상조치계획
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[별지 13]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제4호서식]
사전유해인자위험분석 보고서 관리대장 (보존기간 : 실험종료일부터 3년)
문서 번호	접수일	실험실명	실험실책임자		실험개발활동명 (실험기간)	주요변경사항*	조치 내용** (조치 완료일)
			성명	직위
* 사전유해인자위험분석 보고서중 변경사항에 대하여 간략하게 작성 ** 사전유해인자위험분석 결과중 개선이 필요한 사항에 대하여 개선이 실시되었는지 여부에 대하여 작성 - 개선사항을 간단히 작성 - 개선이 완료되었을 경우 완료날짜를 괄호를 이용하여 작성

[별지 14]

유해인자 취급 및 관리대장(제13조제4항 관련)

• 실험실명 :                                • 작   성   자 :               (인)

• 작성일자 :       년    월    일           • 실험실책임자 :               (인)

연번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해·위험성 분류		대상여부
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성례) 벤젠	71-43-2(액상)	700mL	시약장-1			O	O
2	(작성례) 아세틸렌	74-86-2(기상)	200mL	밀폐형시약장-3			O	X
3	(작성례) 원심분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성례) 인화점측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5	⦙		⦙	⦙	⦙	⦙	⦙
6
7
비고 - 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성 (단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성‧관리 가능) - 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입) - 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성 - 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류‧표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재 - 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제9조 정밀안전진단 대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 11의5 작업환경측정 대상 유해인자 여부) ※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명, 보관장소, 보유량, 취급상 유의사항은 반드시 포함할 것)

[기준 1]

시약 취급기준

1. 운반기준

① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린       카트 등의 운반기구를 이용한다.

② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을       사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

2. 저장기준

① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의       시약을 두어야 할 경우에는 실험실안전관리담당자가 지정하는 안전한 위치에       별도 관리하여야 한다.

② 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나

장비를 함께 비치해서는 안 된다.

③ 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관하지 않는다.

④ 에테르류의 용매는 위험물저장 장소에 별도 보관하여 사용하여야 하며,

용기를 개봉하였을 시에는 용기 개봉일자를 반드시 기록하여 용기에 부착한다.

3. 사용기준

① 사용하기 전에 반드시 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성

그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시       응급처치 요령을 숙지해야 한다.(대한물질안전보건자료(MSDS))

② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에

작업을 시작한다.

③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라       스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.

④ 휘발성 시약을 취급할 경우에는 흄후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야       한다.

⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 반드시 보안경, 보호 장갑 등 보호 장비를        착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수       있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

4. 폐기기준

① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수       등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.

② 폐시약 및 세척액은 별지“기준 3”에 따라 폐수 처리해야 한다.

[기준 2]

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해    정도(인화성, 반응성, 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

1) 반드시 보호 캡을 씌운다.

2) 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.

3) 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

1) 용기 보관 장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「출입제한」표시를        부착해야 한다.

2) 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는          발화성 인화성 물질을 두지 않는다.

3) 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한          장소를 선정하여 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.

4) 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.

5) 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고      「금연」「화기엄금」「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착       한다.

6) 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.

7) 충병과 공병의 구별을 명확하게 하여야 한다.

8) 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하        여야 한다.

4. 사용기준

1) 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.

2) 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.

3) 가연성 가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 취급에 대하여는       충분히 숙련된 사람이외에는 취급을 하지 않는다.

4) 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화       하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.

5) 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤       부착한다.

6) 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.

7) 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.

8) 충병과 공병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.

[기준 3]

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

가. 시약을 사용한 빈 용기는 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.

나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출

가. 폐시약병 세척 시에는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

나. 폐시약이 발생하였을 때에는 시약병 전체를 별도의 수거용기에 분리수거        하여 폐기물처리가 용이하도록 하여야 한다.

3. 폐기물의 처리

가. 행정지원팀장은 실험실안전관리담당자의 건의를 받아 수시로 폐기물처리        업체에 위탁처리 하여야 한다.

4. 폐기물 처리시 유의사항

가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.

나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

다. 실험할 때 발생된 폐기물은 실험실안전관리담당자의 책임 하에 실험종료        후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

[별표 1]

제·개정 이력

연번	내용	주요 개정내용(2021.06.02.)
		변경 전	변경 후
1	○ 내용신설	제4조(실험실 운영 관리자의 임무)② 실험실책임자는 다음 각 호의 임무를 수행한다. 1. 각 팀(지소) 실험실의 운영 및 안전관리를 총괄한다. 2. 소관 실험실 유해인자에 대한 사전유해인자위험분석을 과학기술정보통신부장관이 정한 고시에 따라 “별지10~13”를 작성하고 연구주체의 장에게 보고한다.	제4조(실험실 운영 관리자의 임무)② 실험실책임자는 다음 각 호의 임무를 수행한다. 1. 각 팀(지소) 실험실의 운영 및 안전관리를 총괄한다. 2. 소관 실험실 유해인자에 대한 사전유해인자위험분석을 과학기술정보통신부장관이 정한 고시에 따라 “별지10~13”를 작성하고 연구주체의 장에게 보고한다. 3. 소관 실험실에 보관·사용 중인 유해인자를 과학기술정보통신부 장관이 정한 고시에 따라 취급·관리하며 “별지14”를 작성하고 그 안전에 관한 책임을 진다.
	○ 신설	(신설)	[별지 14]유해인자 취급 및 관리대장
	○ 개정	[별지 4]일상점검표 일별작성 주별 결재	[별지 4]일상점검표 일별작성 일별결재