경기도북부동물위생시험소 연구실 운영 및 안전관리 규정

	2013. 4. 22.	제정
	2013. 11. 29.	일부개정
	2014. 1. 16.	일부개정
	2014. 4. 23.	일부개정
	2016. 1. 05.	일부개정
	2017. 4. 03.	일부개정
	2018. 1. 31.	일부개정
	2018. 3. 22.	일부개정
	2019. 12. 16.	일부개정
	2020. 6. 25.	일부개정
	2021. 10. 13.	일부개정
	2022. 11. 11.	일부개정
	2023. 12. 14.	일부개정
	2024. 10. 28.	일부개정
	2025. 12. 15.	일부개정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다.)에 의하여 경기도북부동물위생시험소(지소) 연구실의 효율적 운영 및 각종 안전사고 예방에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

① “연구실”이라 함은 연구활동을 위하여 시설ㆍ장비ㆍ연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실ㆍ실습실ㆍ실험준비실을 말한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

② “연구주체의 장”은 경기도북부동물위생시험소장을 말한다.

③ “연구실안전환경관리자”란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실의 운영 및 사고예방 등 안전관리를 총괄하는 자를 말한다.

④ “연구실책임자”란 당해 연구실의 연구활동 및 소속 연구활동종사자를 직접 지도· 관리·감독하고 당해 연구실 사용 및 안전에 관한 권한과 책임을 진 자를 말한다.

⑤ “연구실안전관리담당자”란 연구실 책임자로부터 임명받아 해당 연구실에서 안전관리 및 사고 예방 업무를 수행하는 자를 말한다.

⑥ “연구활동종사자”라 함은 업무 분장상 실험 업무를 수행하는 모든 사람을 말한다.

⑦ “안전점검”이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여여 검사함으로써 연구실에 내재하여 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

⑧ “정밀안전진단”이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠 재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 대통령령이 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 시행하는 조사·평가를 말한다.

⑨ “연구실 사고”란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구 활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장애·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

⑩ “중대 연구실 사고”란 연구실 사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고를 말한다.

⑪ “유해인자”란 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.

⑫ “사전유해인자위험분석”이란 연구개발 활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것으로 연구실책임자가 해당 연구실의 유해인자를 조사·발굴하고 사고예방 등을 위하여 필요한 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

⑬ “보호구”란 사고방지 및 외부의 유해한 자극물을 차단하거나 그 영향을 감소시키는 목적을 가지고, 신체 일부 또는 전체에 장착하여 사용하는 이차적인 장비를 말한다.

⑭ “안전 표식”이란 연구실 내 위험시설·기구·장비·위험장소·위험물질에 대한 경고나 안내 사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림·기호·문자를 포함한 형체를 말한다.

제2장 연구실 운영

제3조(연구실 운영 관리자)

① 연구주체의 장은 연구실 운영 관리자로 연구실안전환경관리자, 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자를 둔다.

② 연구주체의 장은 소속 직원 중 자격요건을 갖춘 자로 본(지)소에 각 1명씩 연구실 안전환경관리자를 지정하며, 연구실별로 연구실책임자를 지정하여야 한다. 연구실책임자는 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구실안전관리담당자를       지정할 수 있다. 단, 연구실 상황에 따라 별도 지정하지 않을 시 연구실책임자가 직접 수행하는 것으로 본다.

③ 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자의 부재 시 대리자를 지정하여 연구실 안전환경관리자의 직무를 대행하게 한다. 대리자는 연구실안전관리담당자 중 1명으로 지정한다. 대행 기간은 30일을 초과할 수 없으며 단 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다.

제4조(연구실 운영 관리자의 임무)

① 연구주체의 장은 연구실의 안전 유지·관리 및 사고예방을 철저히 하여 안전 환경을 확보할 책임을 진다.

② 연구실안전환경관리자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시

2. 연구실 안전교육 계획 수립 및 실시

3. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단 결과 부적합 사항에 대한 원인 파악 및 시정조치

4. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발 방지를 위한 기술적 지도・조언

5. 연구실 안전환경 및 안전관리에 관한 통계의 유지·관리

6. 법 또는 법에 의한 명령이나 안전관리 규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

7. 그 밖에 연구실 안전관리 업무와 관련된 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

③ 연구실책임자는 다음 각호의 임무를 수행한다.

1. 당해 연구실 안전관리 책임 및 안전사고 예방조치에 관한 사항

2. 법 시행령 제15조 및 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침에 따라 당해 연구실 안전현황 분석 및 연구활동별 유해인자 위험분석을 실시하고 “별지 9~12” 작성 후 “연구주체의 장”에게 보고(2022.11.11.개정)

3. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침에 따라 해당 연구실에 보관·사용중인 유해인자의 특성 및 취급 주의사항에 대해 “별지 13” 작성

4. 연구활동종사자에게 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육 실시, 보호구 비치 및 착용을 지도

④ 연구실안전관리담당자는 다음 각호의 임무를 수행한다.

1. 당해 연구실 자체 안전관리 점검

2. 당해 연구실의 장비, 시약 및 기타 위험물 등의 취급, 유지관리, 폐기

3. 당해 연구실 폐수 배출 관리 등

4. 연구실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고

⑤ 북부동물위생시험소 연구실 조직체계는 “별지 1”과 같으며, 위원 구성 시 성명은 생략하고 다음을 따르기로 한다.(2023. 12. 14. 일부개정)

1. 연구실책임자는 각 연구실의 해당 실험실 팀장 및 지소장으로 한다.

2. 연구실안전관리담당자는 선임 주무관으로 한다.

제5조(연구실안전관리위원회의 구성 및 기능)(2024. 10. 28. 일부개정)

① 연구실안전관리위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)는 연구실 안전환경과 관련된 주요 사항을 협의하며, 연구주체의 장을 위원장으로 하여 연구실안전환경관리자와 다음 각 호의 사람 중에서 연구주체의 장이 지명하는 사람으로 한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

1. 연구실책임자

2. 연구실안전관리담당자

3. 연구실 안전 관련 예산 편성 부서의 장

4. 연구실안전환경관리자가 소속된 부서의 장

5. 연구활동종사자

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하며, 이 중 연구활동종사자의 구성 비율을 2분의 1 이상으로 한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

③ 위원회의 기능은 다음 각호와 같다.

1. 연구실 안전관리 규정의 제․개정에 관한 사항

2. 안전점검 및 정밀안전진단의 계획 수립

3. 연구실 사고 재발 방지 대책 수립에 관한 사항

4. 기타 연구실 안전환경 증진을 위한 안전관리비 계상 및 사용 등에 관한 사항

④ 위원회의 정기회의는 연 1회 이상 개최한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 임시회의를 개최 할 수 있으며, 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

⑤ 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

제6조(연구실 안전수칙) 연구실책임자는 “별지 2”의 안전관리 수칙을 실험실에 비치하여야 하며, 필요할 경우 각 연구실의 특성에 맞도록 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.(2023. 12. 14. 일부개정)

제7조(연구실 안전교육)

① 연구주체의 장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구 활동종사자에게 제공하여야 하며, 연구실 안전성 확보 및 사고 예방에 필요한 교육·훈련을 하여야 한다.

② 연구실안전환경관리자는 법률 시행규칙에 따라 연구실 안전환경관리자 전문 교육을 받아야 하며 신규교육은 연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내에 이수하고 이후 2년이 되는 날을 기준으로 보수교육을 받아야 한다.

③ 연구활동종사자의 교육·훈련은 집합 및 온라인 교육으로 실시하며, 신규 지정 또는 채용의 경우 6개월 이내에 8시간 이상 집합 교육을 실시하고 이후 반기별 6시간 이상 자체 또는 외부 의뢰 정기교육을 하여야 하며, 정기교육의 경우 사이버교육의 형태로 실시할 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상을 득점한 사람에 대하여 교육 이수를 인정한다.(2023. 12. 14. 일부개정)

④ 연구활동종사자 교육·훈련은 연구실 책임자, 연구실안전환경관리자, 권역별 연구안전지원센터에서 전문강사 양성 교육·훈련을 이수한 사람 등이 실시할 수 있다.

⑤ 연구실책임자는 실험장비 또는 시약 등 위험물질의 취급 방법 및 유의사항에 관하여 사용자가 숙지할 수 있도록 교육하여야 한다.

⑥ 안전교육 결과는 “별지 3”에 따라 기록하여 별도 관리하여야 한다. 단 사이버교육의 형태로 실시하는 경우 수료증으로 갈음한다.

⑦ 「산업안전보건법」 제29조에 따른 안전보건교육을 이수하는 경우 교육을 생략할 수 있다.(2024. 10. 28. 일부개정)

제8조(특수건강검진)

① 연구주체의 장은 산업안전보건법 시행규칙 별표 22에 따른 유해인자에 노출 될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 정기적인 특수건강 검진을 하여야 한다.

② 특수건강 검진은 산업안전보건법에 따른 검진 기관에서 같은 법 시행규칙 별표 23 특수건강 진단의 시기 및 주기에 따라 실시하여야 한다.

제9조(작업환경의 측정)

① 연구주체의 장은 산업안전보건법 제125조에 의거 고용노동부령으로 정하는 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

② 작업환경측정은 산업안전보건법 시행규칙 제190조에 의거 반기별 1회 이상 실시하여야 한다.

제10조(연구실 안전점검 및 기록)

① 연구실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 소관 연구실에 대해 다음 각 호와 같이 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 일상점검: 연구실 안전관리 담당자는 “별지 4”의 연구실 일상 점검표에 따라 소관 연구실의 안전상태를 매일 1회 점검․기록하여야 하며, 점검 결과 문제가 발견될 경우 즉시 연구실안전환경관리자, 연구실책임자와 협의하여 필요한 조치를 한다. 다만 분석실험실, 미생물·원유검사실의 경우 “별지 4-1”의 점검표를 작성한다.(2023. 12. 14. 일부개정)

2. 정기점검: 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검 기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로 매년 1회 이상 실시한다.

3. 특별안전점검: 폭발사고, 화재 사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 일으킬 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로 연구주체의 장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다.

4. 정밀안전진단: 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다. 다만, 유해화학물질, 독성가스, 유해인자를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년에 1회 이상 정밀안전진단을 실시한다.

② 연구실안전환경관리자는 안전점검 및 정밀안전진단 결과 연구실에 중대한 결함이 발견되는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 안전상의 조치를 하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 법 제16조 1항에 따라 안전점검 또는 정밀안전진단 결과를 바로 공표하여야 한다.

제11조(안전사고 예방)

① 연구실안전관리담당자는 연구실의 시설이나 장비 등으로 인하여 안전사고가 발생할 우려가 현저히 있을 때는 지체 없이 안전사고 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 안전사고 예방을 위하여 연구실의 각종 시설 및 장비의 위치변경이나 추가 설치가 필요할 경우에는 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자와 사전 협조하여야 한다.

③ 연구실책임자는 “별지 5”의 안전사고 처리 흐름도 및 “별지 6”의 비상 연락망을 연구실에 게시하여야 하며 연구활동종사자가 숙지할 수 있도록 교육 및 홍보하여야 한다.

제12조(안전사고 발생 시 조치)

① 연구실안전관리담당자는 안전사고 발생 시 “별지 7”호 서식의 연구실 안전사고 보고서에 의거 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자, 연구주체의 장에게 즉시 보고한다.

② 연구주체의 장은 법 제23조에 따라 제2조 각 호에 따른 중대 연구실 사고 시에는 지체없이 다음 각호의 사항을 과학기술정보통신부 장관에게 제4호 또는 제5호의 방법으로 즉시 보고하여야 한다.

1. 사고발생 개요 및 피해상황

2. 사고조치 내용, 사고확산 가능성 및 향후 조치·대응 계획

3. 그 밖에 사고 내용·원인 파악 및 대응을 위해 필요한 사항

4. 연구실사고 신고번호 043-240-6451, 6466(주ㆍ야간 종일)

5. 카카오톡 친구 검색창에 ‘국가연구안전관리본부’ 추가 후 메시지 발송

③ 연구주체의 장은 법 제23조에 따라 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 “별지 8”서식의 연구실 사고 조사표를 작성하여 국가연구안전정보시스템(www.labs.go.kr)에 작성ㆍ제출하여야 한다.(2022.11.11.개정)

④ 연구주체의 장은 일반사고 시에는 사고처리 결과 보고로 종료한다(2022.11.11.신설)

⑤ 연구실안전환경관리자는 2항 및 3항에 따라 보고한 연구실 사고 발생현황을 연구실 홈페이지나 게시판 등에 공표하여야 한다.(2022.11.11.개정)

⑥ 연구실 사고조사표 제출 이후 후속조치 완료된 시점에 사고 원인, 보상여부, 사고공표 등 후속조치 현황을 국가연구안전정보시스템(www.labs.go.kr)에 작성ㆍ제출한다.

⑦ 연구주체의 장은 안전사고 발생 시 사고 대책반을 구성하여 사고처리 및 원인 조사, 향후 대책을 수립하며, 사고대책반은 연구주체의 장을 반장으로 하고 연구실안전환경관리자, 해당 연구실책임자, 해당 연구실안전관리담당자를 당연직으로 구성하며 필요하면 추가하여 구성한다.

제13조(야간 실험실 운영)

① 연구실 사용자는 일과시간 후(토․일요일과 공휴일을 포함한다)에도 실험실을 계속 사용하여야 할 때 연구실책임자의 승인을 받아야 하며 지시사항을 준수하여야 한다. 실험실 사용 승인은 초과근무 결재로 갈음할 수 있다.

② 해당 연구실 안전관리담당자는 당직자가 인지할 수 있도록 야간 연구실 사용자의 인적사항 및 사용시간 등을 전달하여야 하며 일과시간 후 야간 실험실 사용자는 근무 사항의 기록은 초과근무 기록으로 갈음한다.

제3장 시약 ․ 가스, 미생물 시료, 의료폐기물의 안전관리

제14조(시약)

① 관리대상 유해물질(산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 12)은 일반 시약과 구분하여 별도 보관함에 시건장치를 설치 보관하여야 하며, 식별이 용이하도록 안전한 사용에     필요한 사항을 기재하여 부착하여야 한다.

② 시약의 운반, 저장, 사용, 폐기 등 세부 취급기준은 별지 “기준 1”에 따른다.

③ 유기용제 등 폭발의 위험성이 있는 시약은 위험물저장소에 별도로 보관하여야 한다.

④ 각 실험실에서는 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제 (이하 “대상 화학물질”이라 한다)에 대한 물질안전보건자료「Material Safety Data Sheet」(이하 “MSDS"라 한다)를 작성․비치하여야 한다. 다만, 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우에는 MSDS를 작성한 것으로 본다. 실험실에서 시험․연구목적으로 사용하는 시약으로서 MSDS가 외국어로 작성된 경우에는 한국어로 번역하지 아니할 수 있다. MSDS를 작성․비치해야 하는 적용대상은 “별지 14”과 같으며, MSDS 작성 항목은 “별지 15”와 같다.

제15조(실험용 가스)

① 실험용 가스 용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 가스의 명칭, 위해 정도(인화성, 반응성, 부식성), 입고 일자 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 실험용 가스의 운반, 저장, 사용 등 세부 취급기준은 별지 “기준 2”에 따른다.

제16조(미생물 시료)

① 미생물을 이용하는 모든 실험은 지정된 장소 또는 공간에서 하여야 한다.

② 실험에 사용한 병원균 및 인체 유해성 균은 멸균시킨 후 폐기하여야 하며, 실험에 사용된 초자 기구를 재활용하고자 하는 때에는 반드시 멸균하여 사용하여야 한다.

③ 연구실책임자는 특수 병원성 균이나 인체에 해를 줄 수 있는 생물 시료의 경우 사용장소 또는 실험실 입구에 이에 관한 안내표지를 부착해야 한다.

제17조(의료폐기물)

① 실험 후 발생한 의료폐기물은 종류별로 구분하여 전용 용기에 밀폐 포장된 상태로 지정장소에 보관한다.

② 의료폐기물은 병리계 폐기물, 일반의료 폐기물, 조직물류 폐기물, 손상성폐기물로 분류한다.

제18조(안전표식의 설치 또는 부착)

① 위험성이 있는 장비․공구․기구 또는 위험물질을 취급하는 연구실 입구 또는 기기는 안전 표식이 있어야 한다.

② 연구실책임자는 당해 연구실에 ‘연구실 안전관리 규정’, ‘물질안전보건자료’를 비치하고, “별지 9” 연구실안전현황표 ~ “별지 11” 연구개발활동안전분석(R&DSA) 보고서, “별지 13” 유해인자취급 및 관리대장을 출입문 등 연구활동종사자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 부착한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

제4장 실험폐기물의 안전관리

제19조(실험 폐액 및 폐시약, 폐시약병의 분리수거)

① 연구활동종사자는 실험 폐액을 일반생활하수와 섞이지 않도록 수거 지정장소로 배출하여야 하고, 산·염기·유기용제 등 성상별로 분리하여 보관한다.

② 폐시약, 폐시약병, 사용기한 경과 시약은 지정장소에 보관 후 폐시약과 함께 위탁처리한다.

제20조(실험폐기물의 처리)

① 연구실안전환경관리자는 실험 폐액 배출 및 분리 수거를 관리․감독하여야 한다.

② 폐기물 처리 청사 관리담당자는 실험 폐액 저장 용기를 수시로 확인하여야 하며, 지정 장소에 실험 폐액 저장용기 및 폐시약병 분리수거함을 설치하고 실험 폐액 저장 용기의 2/3를 초과한다고 판단될 경우 신속히 처리하여야 한다.

③ 실험 폐액, 시약병 등 폐기물처리에 관한 세부 처리기준은 별지 “기준 3”에 의하며, 본 규정에 없는 사항은 수질환경보전법 및 폐기물관리법에 따른다.

④ 의료폐기물은 4℃ 이하 전용 보관시설에 보관 후 위탁 처리한다.

제5장 연구실의 안전 및 유지관리비의 계상

제21조(안전 관리비의 계상) 연구주체의 장은 차년도 사업계획 수립 시 연구실의 안전 환경 및 유지관리에 필요한 안전 관련 교육․훈련비, 건강검진비, 연구실 유지보수비, 보호장비 구입비, 안전점검 및 정밀안전 진단비 등 연구실 안전 예산을 반영하여야 한다.(2024. 10. 28. 일부개정)

< 부칙 >

이 규정은 2025년 12월 16일부터 시행한다.

[별지 1]

북부동물위생시험소 연구실 조직체계

연구주체의 장

연구실안전관리위원장

□

연구실안전환경관리자 (본소)		연구실안전환경관리자 (북부지소)

연구실안전관리위원

□

연구실명	방역 실험실	정밀 실험실	전염병 실험실	분석 실험실	미생물, 원유검사실	북부지소종합실험실		청사 관리
연구실책임자 (연구실안전관리위원)	해당 팀장	해당 팀장	해당 팀장	해당 팀장	해당 팀장	북부 지소장		행정 지원 팀장

□

연구실명	방역 실험실	정밀 실험실	전염병 실험실	분석 실험실	미생물, 원유검사실	북부지소종합실험실		청사 관리
연구실안전관리담당자	선임 주무관	선임 주무관	선임 주무관	선임 주무관	선임 주무관	선임 주무관		선임 주무관

[별지 2]

연구실 안전관리 수칙 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
팀명 :	연구실명 :
연구실안전환경관리자 : (인)	연구실책임자 : (인)
연구실안전관리담당자 : (인)	비상 연락처 :
각 연구실에서 이루어지는 실험은 반드시 연구실책임자의 승인을 받고 적절한 안전 보호장비를 착용한 후 실험하여야 한다. 2. 연구실에서 흡연 및 음식물 섭취를 금한다. 3. 실험 전·후 깨끗이 정리정돈하고 퇴실시에는 전등 점멸과 누수를 확인하고 특별한 경우를 제외하고 장비의 전원을 끈다. 4. 환기가 잘 되도록 유지하고 위험 및 유해 화학물질의 실험은 반드시 국소배기 장치가 있는 공간에서 실시한다. 5. 전기시설이 필요한 제반 기자재는 반드시 안전장치 및 주변시설 등을 확인하고 전원을 연결한다. 6. 연구실에서 보관하는 가연성 액체의 양을 최소화한다. 7. 화학물질은 성상별로 구분하여 분리된 장소나 전용 캐비닛에 보관한다. 8. 상호 반응성이 있는 시약은 별도로 관리하며, 사용한 이후에는 즉시 마개를 막고 해당 시약장에 보관한다. 9. 조제한 각종 표준용액, 시약, 지시액, 완충용액, 배지 등에는 명칭, 제조날짜 및 유해·위험 정보 등 경고표지를 부착하여 다른 사람이 쉽게 알아볼 수 있도록 한다. 10. 실험 중에 발생되는 유해폐수 및 폐기물은 반드시 지정된 용기(장소)에 보관(처리)한다. 11. 화학약품의 유효(보관) 기한이 지난 것은 폐기 처리한다. 12. 화학약품은 안전하고 통풍이 잘되는 적절한 곳에 보관하고 적재를 금지한다. 13. 구급약은 항상 비치해 놓고, 고압가스용기는 별도의 장소에 보관하고 출입시 안전관리담당자의 승인을 받은 후 출입한다 14. 연구실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 시건장치 등을 확인한다. 15. 외부인은 연구실 출입 시 연구실책임자의 사전 승인을 받은 후 출입한다 (보호구역출입자통제대장 작성)

[별지 3]

연구실 안전교육 기록부 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
팀명 :			연구실명 :
연구실안전환경관리자 : (인)			연구실책임자 : (인)
교육일시 : 년 월 일 ~
□ 교 육 자 : □ 교육내용 : □ 참석자 명단
연번	소 속	직 급		성 명	서 명

[별지 4]

연구실 일상점검표

기 관 명	경기도북부동물위생시험소
연구실명

구분	점검 내용			점검 결과
				/	/	/	/	/
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	화학물질의 성질 및 상태별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
생물 안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태
	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태
* 양호(◌), 보통(△), 불량(×)		결재	점검자 (연구실안전관리담당자)
			연구실책임자
※ 지시(특이) 사항 :
* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.

[별지 4-1]

연구실 일상점검표

기 관 명	경기도북부동물위생시험소
연구실명

구분	점검 내용					점검 결과
						/	/	/	/	/
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	화학물질의 성질 및 상태별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
환경	환기기구 작동여부(분석실험실/미생물·원유검사실)
	조명기구 작동 여부(분석실험실/미생물·원유검사실)
	온도 적정여부 (온도 측정 기록)	분석실험실	시료전처리실 (20 ± 5) ℃
			유해물질처리실 (20 ± 5) ℃
			기기분석실 (20 ± 5) ℃
			GC실(2층) (20 ± 5) ℃
		미생물·원유검사실	Clean room (전처리실) (20 ± 5) ℃
			Clean room (크린벤치룸) (20 ± 5) ℃
	습도 적정여부(분석실험실/미생물·원유검사실) 80% R.H. 이하
	조도 적정여부(분석실험실/미생물·원유검사실) 500 lx 이상 (월1회)
* 양호(◌), 보통(△), 불량(×)				결재	점검자 (연구실안전관리담당자)
					연구실책임자
※ 지시(특이) 사항 :
* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.

[별지 5]

북부동물위생시험소 연구실 안전사고 처리 흐름도

		연구실 사고 발생
		① 경미한 사고 : 의료기관 중대한 사고 : 119 구조대(엠뷸런스 요청) ② 사고 연구실책임자 및 팀장 보고 ③ 연구실안전환경관리자, 시험소장 보고 ④ 야간 사고시 당직자가 비상연락 가동
경미한 사고 - 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우 - 그 외 사고처리대책반이 필요한 인적·물적 연구실 사고 발생시					중대한 사고 - 후유장애 1급에서 9급까지 해당하는 부상자가 1명 이상 발생 - 3개월 이상 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생 - 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 5명 이상 발생한 사고 - 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고
사고 연구실책임자 (연구실안전관리담당자)					사고 연구실책임자 (연구실안전환경관리자)
‧ 소장 및 안전환경관리자에게 보고 ‧ 사고현황 파악 및 초동 대응 업무 ‧ 연구실 안전사고 보고서(별지7) 제출					‧ 소장 및 안전환경관리자에게 보고 ‧ 사고발생 개요 및 피해사항, 사고조치 및 전망 그 밖의 중요한 사항을 과학기술정보통신부장관에게 연구실사고 신고번호(043-240-6451, 6466 또는 카카오톡(국가연구안전관리 본부)으로 즉시 보고 ‧ 사고현황 파악 및 초동 대응 업무 ‧ 사고처리 외부 관련 기관 협조 및 기술자문요청
		사고처리 대책반
		‧ 사고 대책반 구성[대책반장-연구주체의 장(시험소장)] 구성원: 연구실안전환경관리자, 행정지원팀장, 연구실책임자, 연구실안전관리담당자(필요시 추가구성) ‧ 사고원인 및 경위 조사 ‧ 사고처리 및 사고 대책 수립 ‧ 재발방지 대책 검토
		‧ 연구실사고 조사표(별지8) 작성 ‧ 안전관리위원 및 재발대책회의 ‧ 최종승인 후 발생일로부터 1개월 이내 국가연구안전정보시스템(www.labs.go.kr) 작성ㆍ 제출 ‧ 기관 홈페이지나 게시판 등에 공표 ‧ 유사사고 재발방지 교육·훈련 및 홍보 ‧ 후속조치 완료 후 국가연구안전정보시스템(www.labs.go.kr) 작성ㆍ 제출

[별지 6]

연구실 안전 사고 시 비상 연락망

연구실 안전 사고 발생

① 화재 및 중대 사고 : 119(전국 대표)

고읍 119안전센터 (031-849-8531)

화도 119안전센터 (031-590-0541)

북부소방재난본부(031-849-2710)

② 경미한 사고 : 양주 보건소(031-8082-7104)

남양주시 보건소(031-590-2552)

※ 인체사고 시 구급을 요하는 경우 앰뷸런스 요청

③ 사고 연구실 관리자

- 북부동물위생시험소장 : 소장(6401)

- 연구실안전환경관리자(본소) : 담당 주무관(6464)

- 연구실안전환경관리자(북부지소) : 담당 주무관(6473)

- 분석실험실(1층) 책임자(6460)

- 미생물실·원유검사실(1층) 책임자(6460)

- 전염병실험실(BL3동 2층) 책임자(6420)

- 방역실험실(2층) 책임자(6430)

- 정밀실험실(3층) 책임자(6426)

- 청사관리 책임자(6410)

- 북부지소 종합실험실 책임자(6471)

※ 이후 북부시험소 비상연락망 체계를 통해 전직원 연락

[별지 7]

연구실 안전사고 보고서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
팀명 :	연구실명 :
연구실안전환경관리자 : (인)	연구실책임자 : (인)
사고종류 :	사고일시 : 년 월 일
□ 사고 내용(육하원칙에 따라 약술) □ 응급조치내용 □ 치료내용 ◦ 병원 명 : ◦ 동행한 사람 : ◦ 세부 치료내용 등을 기술 ○ 피해자 소속 : 성명 : ○ 목격자 소속 : 성명 :

[별지 8]
연구실사고 조사표
기관명													기관 유형		□대 학 □연구기관 □기업부설(연) □그 밖의 기관
주소
사고발생 원인 및 발생경위1)		사고일시			년 월 일 시
		사고 장소			과(부서)명:
					연구실명: (연구분야 : )
		연구활동내용			연구활동 수행인원, 취급 물질ㆍ기계ㆍ설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등 기록
		사고발생 당시 상황			불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록
피해 현황	인적 피해	성명	성별		출생연도	신분2)		상해부위		상해유형3)	상해ㆍ질병 코드4)			치료 (예상)기간		상해ㆍ질병 완치 여부	후유장해여부 (1∼14급)			보상 여부	보상 금액
		①
		②
		③
		④
		⑤
		※ 인적피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적피해현황’부분만 별지로 추가 작성하여 주시기 바랍니다.
	물적 피해	피해물품										피해금액						약 백만원
조치현황 및 향후계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구 등) 기록
재발방지대책		(상세계획은 별첨)
연구실 안전관리 현황		점검ㆍ진단							□ 실시(실시일: ) □ 미실시(사유: )
		보험가입							□ 가입(가입일: ) □ 미가입(사유: )
		안전교육							□ 실시(실시일: ) □ 미실시(사유: )
별첨		재발방지대책 상세계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등
관계자 확인 ( 년 월 일)				연구주체의 장 (서명 또는 인)
				연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)
				연구실책임자 (서명 또는 인)

[별지 9]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제1호서식]

연구실 안전현황표1)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

기관명

구 분

□		대 학		□		연구 기관
□		기업부설(연)		□		기 타

연구실

개요

연구실명2)

연구실 위치

동           층            호

연구 분야

(복수선택 가능)

□	화 학 / 화 공		□	건 축 / 환 경
□	기 계 / 물 리		□	에너지 / 자 원
□	전 기 / 전 자		□	기 타
□	의 학 / 생 물

연구실책임자명

연락처 (e-mail 포함)

연구실안전관리

담당자명

연락처 (e-mail 포함)

비상연락처3)

연구실안전환경관리자 :                   병원 :

사고처리기관(소방서 등) :                 기타 :

연구실 수행 연구활동명4)

(실험/연구과제명)

1.

2.

연구활동종사자

현황

연 번

이 름 (성별 표시)

직 위5) (교수/연구원/학생 등)

주요

기자재

현황

연 번

기자재명

(연구기구․기계·장비)

규 격 (수량)

활용 용도

비 고

연구실 유해인자

화학물질6)

- 보유 물질 -
□	폭발성 물질	□	인화성 물질
□	물 반응성 물질	□	산화성 물질
□	발화성 물질	□	자기반응성 물질
□	금속부식성 물질	□	유기과산화물

가 스7)

- 보유 물질 -
□	가연성(또는 인화성)가스	□	압축가스
□	산화성가스	□	액화가스
□	독성가스	□	고압가스
□	기 타 (가스명 : )

생물체

- 보유 생물체-

□    고위험병원체

□    고위험병원체를 제외한 제3 위험군

□    고위험병원체를 제외한 제4 위험군

□     유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)

물리적 유해인자

□	소음		□	진동		□	방사선
□	이상기온		□	이상기압		□	분진
□	전기		□	레이저		□	위험기계·기구
□	기 타 ( )

24시간 가동여부

□ 가동

□ 미가동

정전 시 비상 발전설비 등

보유 여부

□ 보유

□ 미보유

개인보호구 현황 및 수량8)

보안경/고글/보안면		안전화/내화학장화 /절연장화		귀마개/귀덮개
레이저 보안경		안전장갑		실험실 가운
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크		보호복
기타

안전장비 및 설비 보유현황

□ 세안설비(Eye washer)	□ 비상샤워시설	□ 흄후드	□ 국소배기장치
□ 가스누출경보장치	□ 자동차단밸브(AVS)	□ 중화제독장치(Scrubber)	□ 가스실린더캐비넷
□ 케미컬누출대응킷	□ 유(油)흡착포	□ 안전폐액통	□ 레이저 방호장치
□ 시약보관캐비넷	□ 글러브 박스	□ 불산치료제(CGG)	□ 소화기
□ 기타 ( )

연구실 배치현황9)

배치도

주요 유해인자 위험설비 사진

<전 체>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

1) 해당 연구실에 전반에 대한 기본적인 내용(연구실 개요, 수행 연구개발활동명, 연구활동종사자 현황, 주요 기자재 현황,

연구실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 연구실 배치 현황)을 작성

- 연구실안전현황은 연구실당 1개만 작성하는 것이며, 연구/실험/실습별 개별로 작성사항은 아님

2) 첫 째 줄은 연구실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속을 작성

3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)

4) 해당 연구실에서 고시 시행 이후 시작된 연구명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성

5) 직위는 교수, 연구원(책임연구원, 선임연구원, 연구원, 파견연구원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성

6) 연구실내에 보유하고 있는 모든 화학물질 종류를 표기(중복으로 표기 가능)

※ 폭발성 물질 : 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도‧압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 물질

※ 인화성 물질 : -20 ℃, 표준압력(101.3㎪)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 물질

※ 물 반응성 물질 : 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성가스를 발생시키는 물질

※ 산화성 물질 : 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질

※ 자기반응성물질 : 열적인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열‧분해하기 쉬운 물질

※ 발화성물질 : 적응 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있거나 주위의 에너지 공급없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질

※ 유기과산화물 : -2가의 –0-0- 구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질

※ 금속부식성물질 : 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질

7) 연구실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성

※ 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 가스

가연성가스 종류	아크릴로니트릴ㆍ아크릴알데히드ㆍ아세트알데히드ㆍ아세틸렌ㆍ암모니아ㆍ수소ㆍ황화수소ㆍ시안화수소ㆍ일산화탄소ㆍ이황화탄소ㆍ메탄ㆍ염화메탄ㆍ브롬화메탄ㆍ에탄ㆍ염화에탄ㆍ염화비닐ㆍ에틸렌ㆍ산화에틸렌ㆍ프로판ㆍ시클로프로판ㆍ프로필렌ㆍ산화프로필렌ㆍ부탄ㆍ부타디엔ㆍ부틸렌ㆍ메틸에테르ㆍ모노메틸아민ㆍ디메틸아민ㆍ트리메틸아민ㆍ에틸아민ㆍ벤젠ㆍ에틸벤젠 등

※ 인화성가스 : 20℃, 표준압력(101.3㎪)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 가스와 공기 중에서 자연발화하는 가스, 20℃, 표준압력 101.3㎪에서 화학적으로 불안정한 가스를 말함

※ 압축가스 :  가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 –50℃ 이하의 모든 가스를 포함)

※ 산화성가스 : 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스

※ 액화가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 고압액화가스(임계온도가 –50℃에서 +65℃인 가스), 저압액화가스(임계온도가 +65℃를 초과하는 가스)로 구분됨

※ 독성가스 :  공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 가스

독성가스 종류	아크릴로니트릴ㆍ아크릴알데히드ㆍ아황산가스ㆍ암모니아ㆍ일산화탄소ㆍ이황화탄소ㆍ불소ㆍ염소ㆍ브롬화메탄ㆍ염화메탄ㆍ염화프렌ㆍ산화에틸렌ㆍ시안화수소ㆍ황화수소ㆍ모노메틸아민ㆍ디메틸아민ㆍ트리메틸아민ㆍ벤젠ㆍ포스겐ㆍ요오드화수소ㆍ브롬화수소ㆍ염화수소ㆍ불화수소ㆍ겨자가스ㆍ알진ㆍ모노실란ㆍ디실란ㆍ디보레인ㆍ세렌화수소ㆍ포스핀ㆍ모노게르만 등

※ 고압가스 : 20℃, 200㎪이상의 압력 하에서 용기에 충전되어 있는 가스 또는 냉동액화가스 형태로 용기에 충전되어 있는 가스(압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스로 구분한다)

8) 연구실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성

9) 연구실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시

[별지 10]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제2호서식]

연구개발활동별(실험․실습/연구과제별) 유해인자 위험분석 보고서1)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명 (실험․실습/실험과제명)		연구기간 (실험․실습/연구과제)
연구(실험‧실습/연구과제) 주요 내용
연구활동종사자2)

유해인자	유해인자 기본정보3)
1) 화학물질	CAS NO4)	보유 수량 (제조연도)	GHS등급5) (위험, 경고)		화학물질의 유별 및 성질6) (1∼6류)	위험 분석	필요 보호구7)
	물질명
	①
	②
	③
2) 가 스	가스명	보유 수량		가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고압, 액화 및 압축 등)		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③
3) 생물체8) (고위험병원체 및 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부		위험군 분류		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③
4) 물리적 유해인자9)	기구명	유해인자종류		크기10)		위험 분석	필요 보호구7)
	①
	②
	③

1) 연구실내에서 수행하는 모든 실험(실험․실습, 실험과제 포함)에 대하여 각각 작성

2) 해당 연구활동을 수행하는 연구활동종사자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는

경우 연구활동종사자 인원수 및 실험 시간만 작성

3) 해당 연구활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성

4) CAS No.(Chemical Abstract Service Resister Number, 화학물질에 부여된 고유번호)는 제조·공급업체에서 제공하는 정보를 참고

하여 작성

5) ｢화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정｣을 참고하여 GHS그림문자 및 신호어(위험, 경고 등)를 작성

6) 화학물질의 유별 및 성질

※ 「위험물안전관리법」 시행령 별표1(위험물 및 지정수량)을 따라 화학물질의 유별(1류∼6류) 및 성질(산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금수성물질 등)을 구분하여 작성

화학물질의 유별 및 성질
유별	제1류	제2류	제3류	제4류	제5류	제6류
성질	산화성고체	가연성고체	자연발화성물질 및 물 반응성 물질	인화성액체	자기 반응성물질	산화성액체

7) 필요보호구는 ‘연구실 안전현황 분석표(별지 제1호서식)’에서 작성한 개인보호구 현황을 참고하여 작성

8) 생물체란 미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형생물체 등을 모두 포함한다.

※ 서식에 작성 시 제3,4위험군의 경우 고위험 병원체를 제외한 위험군만 작성

※ 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」시행규칙 별표1과 같다.

※ 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류하며,  위험군별 해당 생물체 목록은 「유전자재조합실험지침」별표2와 같다.

위험군 분류	분류 기준
제1위험군	연구활동종사자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체
제2위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체
제3위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체
제4위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체

9) 물리적 유해인자

※ 산업안전보건법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온의 기준)

□소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리

□진동: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생되는 백립병ㆍ레이노 현상ㆍ말초순환장애 등의 국소진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생되는 관절통ㆍ디스크ㆍ소화장애 등의 전신 진동

□방사선: 직접ㆍ간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선ㆍ엑스선ㆍ중성자선 등의 전자선

□이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압

□이상기온: 고열ㆍ한랭ㆍ다습으로 인하여 열사병ㆍ동상ㆍ피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온

□분진: 대기 중에 부유하거나 비산강하(飛散降下)하는 미세한 고체상의 입자상 물질

※ 전기, 레이저, 위험기계․기구(산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해․위험기계 등) 12종, 조립에 의한 기계․기구(설비 및 장비 포함) 등도 물리적 유해인자에 포함

10) 물리적 유해인자에 대한 측정값 또는 제품 인증서 또는 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자값 작성

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제3호서식]

연구개발활동안전분석(R&DSA) 보고서 (보존기간 : 연구종료일부터 3년)
연구목적 :
순서	연구‧실험 절차	위험분석	안전계획	비상조치계획
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[별지 11]

[별지 12]

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제4호서식]
사전유해인자위험분석 보고서 관리대장 (보존기간 : 연구종료일부터 3년)
문서 번호	접수일	연구실명	연구실책임자		연구활동명 (연구기간)	주요변경사항*	조치 내용** (조치 완료일)
			성명	직위
* 사전유해인자위험분석 보고서중 변경사항에 대하여 간략하게 작성 ** 사전유해인자위험분석 결과중 개선이 필요한 사항에 대하여 개선이 실시되었는지 여부에 대하여 작성 - 개선사항을 간단히 작성 - 개선이 완료되었을 경우 완료날짜를 괄호를 이용하여 작성

[별지 13]

유해인자 취급 및 관리대장(제13조제4항 관련)

• 연구실명 :                               • 작   성   자 :               (인)

• 작성일자 :       년    월    일           • 연구실책임자 :                (인)

연번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해·위험성 분류		대상여부
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성예) 벤젠	71-43-2(액상)	700mL	시약장-1			O	O
2	(작성예) 아세틸렌	74-86-2(기상)	200mL	밀폐형시약장-3			O	X
3	(작성예) 원심분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성예) 인화점측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5	⦙		⦙	⦙	⦙	⦙	⦙
6
7
비고 - 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성 (단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성‧관리 가능) - 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입) - 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성 - 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류‧표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재 - 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제9조 정밀안전진단 대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 11의5 작업환경측정 대상 유해인자 여부) ※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명, 보관장소, 보유량, 취급상 유의사항은 반드시 포함할 것)

[별지 14]

대상 화학물질

1. 물리적 위험성

가. 폭발성 물질

나. 인화성 가스

다. 인화성 에어로졸(aerosol)

라. 산화성 가스

마. 고압가스

바. 인화성 액체

사. 인화성 고체

아. 자기반응성 물질 및 혼합물

자. 자연 발화성 액체

차. 자연 발화성 고체

카. 자기 발열성 물질 및 혼합물

타. 물 반응성 물질 및 혼합물

파. 산화성 액체

하. 산화성 고체

거. 유기과산화물

너. 금속 부식성 물질

2. 건강 유해성

가. 급성 독성

나. 피부 부식성/피부 자극성

다. 심한 눈 손상성/눈 자극성

라. 호흡기 과민성

마. 피부 과민성

바. 생식세포 변이원성

사. 발암성

아. 생식독성

자. 특정 표적 장기 독성(1회 노출)

차. 특정 표적 장기 독성(반복 노출)

카. 흡인 유해성

3. 환경 유해성

가. 수생환경 유해성

[별지 15]

MSDS 작성항목

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 유해성․위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

4. 응급조치요령

5. 폭발․화재 시 대처 방법

6. 누출사고시 대처 방법

7. 취급 및 저장 방법

8. 노출방지 및 개인보호구

9. 물리화학적 특성

10. 안정성 및 반응성

11. 독성에 관한 정보

12. 환경에 미치는 영향

13. 폐기 시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적규제 현황

16. 그 밖의 참고사항

[기준 1]

시약 취급기준

1. 운반기준

가. 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의       운반기구를 이용한다.

나. 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이      깨지는 것을 최소화하여야 한다.

2. 저장기준

가. 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야       할 경우에는 연구실안전관리담당자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리하여야 한다.

나. 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해      서는 안 된다.

다. 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관하지 않는다.

라. 에테르류의 용매는 위험물저장 장소에 별도 보관하여 사용하여야 하며, 용기를 개봉하였을      시에는 용기 개봉 일자를 반드시 기록하여 용기에 부착한다.

3. 사용기준

가. 사용하기 전에 반드시 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독     성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 숙지해야 한다.    (물질안전보건자료(MSDS))

나. 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.

다. 다량의 독극성․인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘되는 곳에서 플라스틱 간이펌프      등의 이송 도구를 이용하여 따르도록 한다.

라. 휘발성 시약을 취급할 경우에는 흄 후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.

마. 유독성 시약을 취급할 때에는 반드시 보안경, 보호 장갑 등 보호 장비를 착용해야 하며,    눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도 밸브가 설치된     곳에서 하여야 한다.

4. 폐기기준

가. 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 폐유기용제(할로겐족, 비할로겐족), 폐유수거 용기는

실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.

나. 폐시약 및 세척액은 별지 “기준 3”에 따라 폐수 처리해야 한다.

[기준 2]

실험용 가스 취급기준

1. 표지 기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해 정도(인화성, 반응성, 부식성), 입고 일자를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

가. 반드시 보호 캡을 씌운다.

나. 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.

다. 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

가. 용기 보관 장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「출입제한」표시를 부착해야 한다.

나. 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성    물질을 두지 않는다.

다. 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여

로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정한다.

라. 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.

마. 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못 하도록 하고 「금연」「화     기엄금」「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.

바. 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.

사. 충병과 공병의 구별을 명확하게 하여야 한다.

아. 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

가. 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.

나. 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비 간의 역화 방지 설비를 한다.

다. 가연성 가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 취급에 대하여는 충분히 숙     련된 사람 이외에는 취급을 하지 않는다.

라. 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외     다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.

마. 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.

바. 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.

사. 밸브, 배관, 압력계 등의 부착 위치의 누설 여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.

아. 충병과 공병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.

[기준 3]

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 및 실험폐수 배출

가. 실험폐수는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

나. 유효기간 경과 등 폐시약이 발생하였을 때는 시약병 전체를 별도의 보관 장소에 보관     후 폐기물 처리업체에 위탁 처리한다.

2. 폐기물의 처리

청사관리담당자는 연구실안전환경관리자, 연구실안전관리담당자의 건의를 받아 수시로

폐기물처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

3. 폐기물 처리 시 유의사항

가. 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

나. 분리수거함 또는 저장 용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실안전관리담당자의 책임하에 실험종료 후 반드시

처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.